***Załącznik nr 5***

…………………………………………….…

*(pieczęć adresowa Wykonawcy)*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Oferujemy dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego - wywrotki na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie o poniższych parametrach:

Marka ………………….

Model ………………….

Spełniającą wymagania Zamawiającego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Parametr oferowany | Spełnia\*TAK/NIE |
| 1. **OPIS TECHNICZNY POJAZDU**
 |  |  |
| 1. Fabrycznie nowy - Rok produkcji podwozia min. 2020 r., zabudowa – 2021 r.
 |  |  |
| 1. Norma emisji spalin EURO 6
 |  |  |
| 1. Moc silnika min. 300 KM
 |  |  |
| 1. Napęd 4 x 2
 |  |  |
| 1. Pneumatyczny fotel kierowcy
 |  |  |
| 1. Radio
 |  |  |
| 1. Tachograf
 |  |  |
| 1. Kabina dzienna -kolor biały wraz z naniesionym logotypem Zamawiającego
 |  |  |
| 1. Kogut LED z napisem
 |  |  |
| 1. Osłona świateł tylnych
 |  |  |
| 1. Bariery boczne aluminiowe
 |  |  |
| 1. Taśmy odblaskowe
 |  |  |
| 1. DMC pojazdu min. 18 000 kg
 |  |  |
| 1. Dopuszczalna ładowność tech. min. 10 000 kg
 |  |  |
| 1. Prześwit 250 mm
 |  |  |
| 1. Koło zapasowe kompletne
 |  |  |
| 1. Klimatyzacja
 |  |  |
| 1. **OPIS ZABUDOWY**
 |  |  |
| 1. Skrzynia ładunkowa – wywrotka trójstronna
 |  |  |
| 1. Podłoga stalowa min. 5 mm
 |  |  |
| 1. Burty boczne stalowe min. 2,5 mm, H 600 mm otwierane w jednej osi
 |  |  |
| 1. Ściana przednia stalowa min 2,5 mm, H 900 mm
 |  |  |
| 1. Burta tylna stalowa min. 2,5 mm, otwierana w dwóch osiach
 |  |  |
| 1. Sterowanie z kabiny
 |  |  |
| 1. Plandeka w kolorze niebieskim, rozwijana na bok lub do tyłu
 |  |  |
| 1. Zsyp do asfaltu
 |  |  |
| 1. Hydroburta po lewej stronie skrzyni
 |  |  |

*\* W celu potwierdzenia spełnienia wymagań proszę wpisać TAK lub NIE.*

…………….…………………..*,* dnia ………….……. r.

………….……………….…………………………………………………………………………..……

*(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)*