***Załącznik nr 5***

…………………………………………….…

*(pieczęć adresowa Wykonawcy)*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Oferujemy dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego - wywrotki na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie o poniższych parametrach:

Marka ………………….

Model ………………….

Spełniającą wymagania Zamawiającego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Parametr oferowany | Spełnia\*  TAK/NIE |
| 1. **OPIS TECHNICZNY POJAZDU** |  |  |
| 1. Fabrycznie nowy - Rok produkcji podwozia min. 2020 r., zabudowa – 2021 r. |  |  |
| 1. Norma emisji spalin EURO 6 |  |  |
| 1. Moc silnika min. 300 KM |  |  |
| 1. Napęd 4 x 2 |  |  |
| 1. Pneumatyczny fotel kierowcy |  |  |
| 1. Radio |  |  |
| 1. Tachograf |  |  |
| 1. Kabina dzienna -kolor biały wraz z naniesionym logotypem Zamawiającego |  |  |
| 1. Kogut LED z napisem |  |  |
| 1. Osłona świateł tylnych |  |  |
| 1. Bariery boczne aluminiowe |  |  |
| 1. Taśmy odblaskowe |  |  |
| 1. DMC pojazdu min. 18 000 kg |  |  |
| 1. Dopuszczalna ładowność tech. min. 10 000 kg |  |  |
| 1. Prześwit 250 mm |  |  |
| 1. Koło zapasowe kompletne |  |  |
| 1. Klimatyzacja |  |  |
| 1. **OPIS ZABUDOWY** |  |  |
| 1. Skrzynia ładunkowa – wywrotka trójstronna |  |  |
| 1. Podłoga stalowa min. 5 mm |  |  |
| 1. Burty boczne stalowe min. 2,5 mm, H 600 mm otwierane w jednej osi |  |  |
| 1. Ściana przednia stalowa min 2,5 mm, H 900 mm |  |  |
| 1. Burta tylna stalowa min. 2,5 mm, otwierana w dwóch osiach |  |  |
| 1. Sterowanie z kabiny |  |  |
| 1. Plandeka w kolorze niebieskim, rozwijana na bok lub do tyłu |  |  |
| 1. Zsyp do asfaltu |  |  |
| 1. Hydroburta po lewej stronie skrzyni |  |  |

*\* W celu potwierdzenia spełnienia wymagań proszę wpisać TAK lub NIE.*

…………….…………………..*,* dnia ………….……. r.

………….……………….…………………………………………………………………………..……

*(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)*